附件1

成都市输变电工程绿色标杆工地申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输变电工程名称 |  | | | | |
| 详细地址（线路工程注明起止塔基号，另附表注明每一塔基地址，精确到村） | 区（市）县 | | | | |
| 施工面积（m2）/线路工程长度（km）、塔基数量 |  | | | | |
| 开工时间 |  | | 计划竣工时间 | |  |
| 建设单位 |  | | 项目负责人及联系电话 | |  |
| 施工单位 |  | | 项目负责人及联系电话 | |  |
| 监理单位 |  | | 项目负责人及联系电话 | |  |
| 建设单位意见：  （盖章）  年 月 日 | | 监理单位意见：  （盖章）  年 月 日 | | 施工单位意见：  （盖章）  年 月 日 | |
| 区（市）县经信（电力）主管部门意见  （盖章）  年 月 日 | | | | | |

注：同一线路工程在多个区（市）县的，工地名称须注明塔基起止编号

附件2

绿色标杆工地实施情况检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色标杆工地实施情况检查表（变电站） | | | |
| 措施 | 要求 | 自评情况 | 区（市）县核查 |
| 围挡 | 已设置装配式彩钢围挡，且围挡材料、尺寸、设计符合标准要求，并采取措施防止场内泥浆外流污染城市道路。 |  |  |
| 出入口及道路 | 主要出入口已设置防锈铁门或电动门，已设置挡水带、排水沟、三级沉淀池、高压冲洗设施、麻袋、“七牌一图”“非道路移动机械进出场码”等，且相关指标符合标准要求。生活区、办公区、钢筋加工厂已按要求进行路面硬化处理，并洒水保洁。 |  |  |
| 湿法作业 | 已按要求设置雾状喷淋和移动式雾炮，且喷头和雾炮相关指标及使用规定符合标准要求。 |  |  |
| 封闭作业 | 涉及油漆喷涂、切割作业的工地已按打造标准设置作业棚，且出风口安装废气处理装置；已按要求设置油漆存放库房，未露天堆放。 |  |  |
| 智慧工地建设 | 已按要求安装视频监控设备和扬尘监测设备，并接入市智慧工地平台。 |  |  |
| 移动源 | 非道路移动机械进出场管理、备案登记、环保标识张贴等符合要求，油料管理台账完善。未使用高排放非道路移动机械。 |  |  |
| 垃圾 | 建筑垃圾存放和处置符合标准要求，已签订建筑垃圾运输合同，使用符合规定车辆，设置公示牌，并由专人负责管理。已建立生活垃圾分类投放工作制度。废活性炭、废油漆桶等危险废物应已按危废处置要求处理。 |  |  |
| 食堂 | 已按要求安装高效油烟净化设施、设置隔油池，取得城镇污水排入排水管网许可证。 |  |  |
| 挥发性有机物 | 含挥发性有机物施工材料购买台账完善，重点管控时段沥青路面铺设、标志标线施划等涉VOCS排放工序使用低挥发性涂料。 |  |  |
| 施工现场 | 已配备专职文明施工管理员、建筑垃圾处置（排放）管理员。各种建筑材料已按要求堆放整齐，并设置标识牌；易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放；裸土已按要求进行覆盖或绿化；弃土及时清运；危化品等未露天堆放。有噪声的作业时，有隔音降噪措施减少对周边环境的噪声污染。 |  |  |
| 其他需说明的情况 |  | | |

注：有些条款不满足的，根据输变电工程特点，请注明。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色标杆工地实施情况检查表（输电线路） | | | |
| 措施 | 要求 | 自评情况 | 区（市）县核查 |
| 围挡 | 基础开挖、杆塔组立、张力场、牵引场、导地线锚固施工现场区域已设置安全围挡。 |  |  |
| 出入口及道路 | 建设工地主要出入口、主要通道应采用钢板进行硬化。无条件设置冲洗、排水设施的输电线路工程项目应在工地一公里范围内设置出场车辆临时冲洗点，采用移动冲洗设备，并铺设麻袋、地毯等吸水材料防止带泥上路。有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘等，且相关指标符合标准要求。 |  |  |
| 湿法作业 | 已按要求设置移动式雾炮，且雾炮相关指标及使用规定符合标准要求。施工现场进行土石方作业、拆除破碎作业等作业时段应当开启雾炮等设备进行喷淋降尘,采取湿法作业。 |  |  |
| 封闭作业 | 涉及油漆喷涂、切割作业的工地已按打造标准设置作业棚，且出风口安装废气处理装置；已按要求设置油漆存放库房，未露天堆放。 |  |  |
| 智慧工地建设 | 已按要求安装远程高清视频监控设备，线路工程三级及以上风险作业点应采用移动式摄像头，应能清晰监控现场作业人员和起重、重要跨越部位等作业现场。有条件的应接入市智慧工地系统。 |  |  |
| 移动源 | 非道路移动机械进出场管理、备案登记、环保标识张贴等符合要求，油料管理台账完善。未使用高排放非道路移动机械。 |  |  |
| 垃圾 | 建筑垃圾存放和处置符合标准要求，已签订建筑垃圾运输合同，使用符合规定车辆，设置公示牌，并由专人负责管理。已建立生活垃圾分类投放工作制度。废活性炭、废油漆桶等危险废物应已按危废处置要求处理。 |  |  |
| 食堂 | 已按要求安装高效油烟净化设施、设置隔油池，取得城镇污水排入排水管网许可证。 |  |  |
| 挥发性有机物 | 含挥发性有机物施工材料购买台账完善，重点管控时段沥青路面铺设、标志标线施划等涉VOCS排放工序使用低挥发性涂料。 |  |  |
| 施工现场 | 已配备专职文明施工管理员、建筑垃圾处置（排放）管理员。各种建筑材料已按要求堆放整齐，并设置标识牌；易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放；裸土已按要求进行覆盖或绿化；弃土及时清运；危化品等未露天堆放。有噪声的作业时，有隔音降噪措施减少对周边环境的噪声污染。 |  |  |
| 其他需说明的情况 | 如:该工地不涉及封闭作业、不使用非道路移动机械、无食堂、不使用挥发性有机物等，根据架空线路工程实际列出。 | | |

注：有些条款不满足的，根据线路工程特点，请注明。